 **Město Strakonice**

**městská policie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naše značka:** | **Vyřizuje:** | **Datum: 26.6.2020** |
| MP / ST\_22\_2020 | Michálek Milan |  |

**Výzva k podání nabídky**

**na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu**

**„ Strakonice – reprodukce městského kamerového dohlížecího systému “**

**Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 639/2020 ze dne 24. 06. 2020 výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:**

**„ Strakonice – reprodukce městského kamerového dohlížecího systému “**

**1. Zadavatel zakázky**

**Město Strakonice**

sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené: starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou

IČO: 00251810, DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 182050112/0300

tel.: 383 700 111

fax: 383 324 535

kontaktní osoba

ve věcech technických: Ing. Ulč Rudolf

ve věcech organizačních: Michálek Milan

**2. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky/**

**Stávající stav Městského kamerového dohlížecího systému ve Strakonicích**

**( dále jen MKDS ) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Namontované zařízení :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Záznamové zařízení: | 1 ks | Geutebruck Geviscope 16 CH 6TB |
| Ovládání kamer: | 1 ks2 ks8 ks1 ks | G3112 vysílač 448,070MHz MPG353 řadič 485G322 Datový přijímač telemetrie ZA41 vysílací anténa 448MHz |
| Kamery (včetně krytů) : | 1 ks4 ks1 ks7 ks3 ks2 ks | Phillips LTC 0600Bosch G3Bosch Dinion 600Pelco Spectra 4Hikvision 36xMobilní kamerový set Hikvision 20x |
| Převodníky: vysílačPřijímačPřijímačVysílačPřijímačVysílač DemodulátorPřevodník kamera/IP | 2 ks2 ks1 ks2 ks2 ks2 ks14 ks4 ks | G 4001/2G 4002/2Metel Break 2RSVBox MM 2.kanálMetel BreakTS/Box MMMetel BreakTS/Box SMMetel SM Break TSV BoxAlcad US511Cam2IP geutebruck |
| Transformátor (zdroj napětí): | 20 ks4 ks5 ks | Zdroje G2309 230/24st/12a18ssAlcad US511MW911 2GS |
| akumulátor: | 1 ks3 ks | APC SMART1500APC Back UPS 500 |
| Zobrazovací zařízení: | 1 ks2 ks2 ks | Plasma LG 50pn6500“LCD Sharp LC32B25ELCD Samsung 32“  |
| Přenosové trasy | 2 ks1 ks1 ks | Microwapp 1020-1 10GHzMicropoint 10GHZ dvoukanálMicropoint 10 GHz  |
| ostatní zařízení |  |  |

 |

 |

Předmětem plnění této zakázky je reprodukce kamerového systému o SW nadstavbu automatické detekce událostí v obraze, a to v rozsahu licencí pro stávající záznamové zařízení takto:

* Licence 3D VMD pro jednu kameru - detektoru respektující 3D perspektivu, vhodné pro náročné venkovní aplikace, měřící cykly 40ms až 10s, 128 det. zón, potlačení globálních změn, detekce směru a rychlosti (pro jednotky řady re\_porter\_sensor+, GeViScope+ a GeViStore) pro jeden kamerový kanál.
* Licence G-Tect/VMX pro jednu kameru - detektor kombinující 3D VMD detektor a rozpoznání objektu (člověk), součástí licence VMD detektor, DualSensor, prefilter, validace scény a rozpoznání objektu. Detektor vhodný do venkovních prostor pro zabezpečení perimetrů, vysoká odolnost vůči vlivu počasí, pohybu objektů ve větru, pavučinám apod. (pro jednotky řady re\_porter\_sensor+, GeViScope+ a GeViStore) pro deset kamerových kanálů.

Dále bude dodávka obsahovat integraci SW licencí do záznamového zařízení Geutebrück, GeViScope včetně všech souvisejících registrací u výrobce zařízení.

**3. Doba a místo plnění zakázky**

Předpoklad zahájení září 2020

Ukončení listopad 2020

Místo plnění Město Strakonice

**4. Podmínky účasti v zadávacím řízení**

Nabídka uchazeče musí obsahovat:

**-** výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč

 zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

 odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné

 živnostenské oprávnění či licenci,

- uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy (viz. Příloha č. 2),

- uchazeč se v nabídce prokáže dokladem výrobce nebo jím pověřeného zástupce opravňující

 dodavatelskou a montážní organizaci k dodávkám konfiguraci a servisu zařízení, dle

 uvedené specifikace zařízení, zejména kamer a záznamového zařízení.

**5. Způsob hodnocení nabídek**

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.

**6. Základní požadavky na obsah smlouvy**

Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem, resp. osobou, která je oprávněna jednat.

Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě - předmět plnění dle čl. 2 výzvy, celková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k plnění předmětu zakázky.

V případě prodlení plnění ze strany uchazeče je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může zadavatel jednostranně započíst vůči ceně předmětu smlouvy.

Základní požadavky na platební podmínky:

- po převzetí předmětu smlouvy vystaví uchazeč fakturu na dohodnutou částku, faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne doručení faktury zadavateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody).

Návrh smlouvy musí obsahovat ocenění následujících položek : Viz. Příloha č. 1 (rozpočet bez cen)

Smlouva musí obsahovat:

1. Identifikace smluvních stran

- uvádět identifikační údaje v souladu se záznamy v příslušném rejstříku

- uvádět pouze osoby oprávněné k uzavření smlouvy

1. Předmět plnění

- vyspecifikovat jednoznačně předmět plnění

- předmět plnění musí být identický s vymezeným předmětem plnění specifikovaným v zadávacích podmínkách

1. Cena

- cenu uvést bez daně z přidané hodnoty, výše daně z přidané hodnoty v Kč, respektive její sazbu, cenu včetně daně z přidané hodnoty

1. Termín a místo plnění

- uvést termíny vyplývající ze zadávacího řízení, taktéž místo plnění

1. Sankce

- sankce musí být vyvážené, nesmí zvýhodňovat žádnou ze smluvních stran

- Záruční za jakost

 viz ustanovení § 2113 až 2117 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník

1. Právní režim

- platná ustanovení zákona č. 89 / 2012 Sb.

1. Přílohy

- připojovat přílohy tvořící nedílnou součást smluvního dokumentu

**7. Místo a způsob pro podání nabídek**

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu MěÚ Strakonice, nebo poštou na adresu sídla zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko podatelny MěÚ Strakonice s uvedením data, hodiny a minuty přijetí nabídky*.*

Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a nápisem: NABÍDKA : „Strakonice – reprodukce městského kamerového dohlížecího systému - NEOTVÍRAT“

**8. Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek končí: 10. 7. 2020, 10. 00 hodin

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

**9. Výhrady zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadání veřejné zakázky (výzvu) bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů podanou nabídku,

- odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z předložených nabídek,

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči v nabídce,

- neuzavřít příslušnou smlouvu,

- dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

**10. Ostatní podmínky a požadavky**

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. Kompletní nabídka bude datována, opatřena podpisem oprávněné osoby, otiskem razítka a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky.

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

Tato výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu je zveřejněna na webových stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů.

Zadávací dokumentace je k vyzvednutí na MP Strakonice, Komenského 328.

Případné bližší informace lze získat na MP Strakonice, Milan Michálek, tel. 383 700 189,

e-mail mmichalek@mpstrakonice.cz

 Milan Michálek

..................................................

velitel strážníků MP Strakonice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Příloha č. 1**Městská policie Strakonice** |   |
|   |   |
|   | **Dodávka licence GSC – VMD/VMX** v rámci akce„Strakonice – reprodukce městského kamerového dohlížecího systému“ |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Montáž |   |   |   |   |   |  | Kč |
|   | Dodávka technologie |   |   |   |   |  | Kč |
|   | Mechanizace |   |   |   |   |   |  | Kč |
|   | Doprava |   |   |   |   |   |  | Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Celkem |   |   |   |   |   |  | Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | VRN |   |   | 2% |   |   |  | Kč |
|   | Inženýrská činnost |   | 3% |   |   |  | Kč |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Celkem bez DPH |   |   |   |   |  | **Kč** |
|   | DPH  |   |   | 21% |   |   |  | **Kč** |
|   | Celkem včetně DPH (zaokrouhleno) |   |   |  | **Kč** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pol.* | *Předmět dodávky: slaboproudé technologie* | *Typ. označení:* | *ks/m* |  *Cena za jednotku Kč:*  |  *Cena celkem bez DPH Kč:*  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Dodávka technologie*** |
| 1 | Licence 3D VMD pro jednu kameru - detektoru respektující 3D perspektivu, vhodné pro náročné venkovní aplikace, měřící cykly 40ms až 10s, 128 det. zón, potlačení globálních změn, detekce směru a rychlosti (pro jednotky řady re\_porter\_sensor+, GeViScope+ a GeViStore). | G-Tect/VMD | 1 | 0,00 Kč |  - Kč  |
| 2 | Licence G-Tect/VMX pro jednu kameru - detektor kombinující 3D VMD detektor a rozpoznání objektu (člověk), součástí licence VMD detektor, DualSensor, prefilter, validace scény a rozpoznání objektu. Detektor vhodný do venkovních prostor pro zabezpečení perimetrů, vysoká odolnost vůči vlivu počasí, pohybu objektů ve větru, pavučinám apod. (pro jednotky řady re\_porter\_sensor+, GeViScope+ a GeViStore). | G-Tect/VMD | 10 | 0,00 Kč |  - Kč  |
| 3 | Instalační materiál  |  | 1 | 0,00 Kč |  - Kč  |
|  | **celkem** |  |  |  |  **- Kč**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Montáž technologie*** |
| 1 | Licence 3D VMD pro jednu kameru - detektoru respektující 3D perspektivu, vhodné pro náročné venkovní aplikace, měřící cykly 40ms až 10s, 128 det. zón, potlačení globálních změn, detekce směru a rychlosti (pro jednotky řady re\_porter\_sensor+, GeViScope+ a GeViStore). | G-Tect/VMD | 1 | 0,00 Kč |  - Kč  |
| 2 | Licence G-Tect/VMX pro jednu kameru - detektor kombinující 3D VMD detektor a rozpoznání objektu (člověk), součástí licence VMD detektor, DualSensor, prefilter, validace scény a rozpoznání objektu. Detektor vhodný do venkovních prostor pro zabezpečení perimetrů, vysoká odolnost vůči vlivu počasí, pohybu objektů ve větru, pavučinám apod. (pro jednotky řady re\_porter\_sensor+, GeViScope+ a GeViStore). | G-Tect/VMD | 10 | 0,00 Kč |  - Kč  |
| 3 | Instalační materiál  |  | 1 | 0,00 Kč |  - Kč  |
| 4 | Oživení programování  |  | 11 | 0,00 Kč |  - Kč  |
|  | **celkem** |  |  |  |  **- Kč**  |

 Příloha č. 2

**Čestné prohlášení uchazeče**

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:

* veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé,
* jsem se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací,
* jsem si před podáním nabídky vyjasnil všechna případně sporná ustanovení, technické nejasnosti a že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuji.

V ………………….. dne ……………

 ……………………………….

 jméno a podpis

 uchazeče (oprávněného zástupce)