|  |
| --- |
| Při navrhování se vychází ze základního početního stavu členů jednotky SDH obce dle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb., pro jednotky kategorie JPO V se uvažuje s početním stavem 12 členů |
| Počet garážových stání požární techniky vyplývá z kategorie jednotky a přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. s přihlédnutím ke stávajícímu počtu techniky ve vybavení jednotky SDH obce. |
| **Spojovací prostory** např. chodby, zádveří, prostory schodiště, podesty jsou uznatelnými náklady. |
| **Povinné prostory I:**  jedná se o prostory, které **musí** nová/rekonstruovaná **požární zbrojnice obsahovat**, včetně dodržení uvedených minimálních a maximálních podlahových ploch. **U rekonstrukcí pož. zbrojnic lze v odůvodněných případech krátit stanovené podlahové plochy až o 50 %**. V případě nedodržení minimálních ploch bude žádost vyřazena pro neúčelnost. V případě překročení maximálních ploch, je na individuálním posouzení HZS kraje, zda je pro potřeby fungování jednotky SDH obce tento požadavek oprávněný, nebo jde o neuznatelný výdaj.  **Uznatelné prostory II:**  jedná se o prostory, které může nová/rekonstruovaná požární zbrojnice obsahovat. V případě dodržení stanovených podlahových ploch se jedná o uznatelný výdaj, v opačném případě je na individuálním posouzení HZS kraje, zdaje pro potřeby fungování jednotky sDh obce tento požadavek oprávněný, nebo jde o neuznatelný výdaj.  **Všechny ostatní prostory podléhají individuálnímu posouzení HZS kraje.** |
| Pro jednotky které zabezpečují výjezd dvou družstev, se aplikuje tabulka a všechny předpisy výše uvedené s individuálním přístupem od příslušného HZS kraje. |
| **Spojovací prostory** např. chodby, zádveří, prostory schodiště, podesty jsou uznatelnými náklady. |

*Poznámka:* ***předepsané povinné prostory*** *musí obsahovat* ***všechny zbrojnice****, které žádají o dotační titul.*

Ve Strakonicích, 11. 9. 2020

Zpracoval: Ing. Peter kurek